
需求参数
一、会议屏
	数量
	3台

	限价
	35000元/台

	功能
	参数项
	参数规格

	显示参数
	显示模式
	标准、用户、动态、亮丽

	
	背光源类型
	DLED背光

	
	屏幕尺寸
	86≥英寸

	
	像素间距
	0.1645 (H) mm × 0.4935 (V) mm

	
	物理分辨率
	3840 × 2160

	
	对角线尺寸
	85.6 inch

	
	屏幕活动域
	1895.04 (H) mm × 1065.96 (V) mm

	
	屏幕材质
	A规屏

	
	亮度
	350 cd/m²

	
	对比度
	1200 : 1

	
	响应时间
	8 ms

	
	色彩饱和度
	72% NTSC

	
	前置按键配置
	≥7个前置按键，支持开关机、调出中控/设置菜单、音量+/-、护眼、录屏；提供带CNAS标识检测报告复印件并加盖原厂红章

	智能参数
	内置摄像头
	1600W像素

	
	麦克风
	内置8阵列麦克风

	触控参数


	触摸方式
	红外触摸

	
	防护玻璃
	AG钢化玻璃

	
	触控点数
	40点触控

	
	触控响应速度
	≤ 5 ms

	
	玻璃透过率
	≥ 88%

	
	输入方式
	手指或专用笔

	
	差值分辨率
	32767 × 32767

	
	最小触摸识别物体
	2 mm（屏幕中间90%区域）

	
	理论点击次数
	无限次

	
	抗强光干扰
	强光照射下触控、书写操作正常

	系统参数
	操作系统
	Android 14

	
	CPU
	Cortex A55 8核 1.55 GHz

	
	运行内存
	4 GB DDR4

	
	内置存储
	32 GB

	功能参数


	内置喇叭
	30W×2+15W×2+20W×1

	
	扬声器结构
	模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；提供带CNAS标识检测报告复印件并加盖原厂红章

	
	电源开关
	1个

	
	OSD语言
	英文/中文

	接口参数


	音视频输入接口
	前置HDMI in ×1、后置HDMI in ×2、前置Type C ×1、3.5mm Line in ×1

	
	音视频输出接口
	3.5mm Line out ×1

	
	网络接口
	千兆网口 ×2

	
	前置USB接口
	Type-A USB 3.0 ×3、Type-C USB 3.0 ×1

	
	板载内置接口
	USB 2.0 ×1、multi USB 3.0 ×1、Touch USB ×1、RS 232 ×1

	电源参数
	输入电源
	100~240 VAC,50/60 Hz

	
	待机功耗
	≤ 0.5 W

	
	整机工作功耗
	≤ 350 W

	运行环境
	工作温度
	0℃ ~ 40℃

	
	工作湿度
	20%~90% RH（无冷凝）

	通用参数
	存储温度
	-20℃ ~ 60℃

	
	存储湿度
	10% ~ 90% RH（无冷凝）

	
	整机尺寸（含壁挂）
	1957.1 mm × 1173.7 mm × 119.8 mm

	OPS插拔式
	参数信息
	内存：8GB

平台架构：Alder Lake H

处理器：Intel® Core™ i5-12450H

网卡：Integrated 1000M Adaption x1

主频：2.0GHz

硬盘：256G SSD

网络接口：RJ45 x1

音频输入接口：MIC in x1

音频输出接口：LINE out x1

存储控制接口：USB3.0 接口 x4; USB2.0 接口 x2

视频输出接口：HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1

电源：
DC12V~19V,&gt;=10A

净重：1.24KG±10G

装箱清单：手拧螺丝、天线、保修卡

产品尺寸：180mm（长）x195mm（宽）x42mm（厚度）

工作温度：0~40℃

工作湿度：10%~90%

蓝牙：BT 5.2

	移动支架
	参数信息
	表面处理：喷涂 

载荷承重：135 kg 

外壳材料：SPCC优质钢板

产品尺寸：1300mm × 750mm × 1710mm

适用尺寸：75/86 寸


二、电子竖屏
	数量
	6台

	限价
	5500元/台

	功能
	参数项
	参数规格

	液晶面板
	面板类型
	LED

	
	面板尺寸
	65寸

	
	显示比例
	16：9

	
	分辨率
	1920(RGB)×1080(FHD)

	
	对比度
	1000 : 1

	
	反应时间
	5 ms

	
	亮度
	350 cd/m2

	
	像素
	0.51075×0.17025mm

	
	显示区域
	1430*805mm

	
	可视角度
	178°/178°（左右/上下)

	
	使用寿命
	5万小时以上

	主板配置
	中央处理器
	RK3566 ,四核ARM Cortex-A7架构，主频1.6GHZ

	
	内置存储器
	NAND FLASH 8G(可选8G/16G/32G)

	
	存储器扩展
	最高支持32GB的SD卡扩展，同时支持SATA硬盘扩展

	
	内存
	2G(可选)

	
	网络支持
	以太网、WiFi

	
	电源电压
	12V DC-IN

	文件系统
	操作系统
	Android 7.1

	
	语言
	简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言；

	
	查询互动功能
	可以通过软件后台制作查询互动节目、实现查询功能。对接触摸系统可以设置点击屏幕立即调用触摸系统，间隔时间后自动恢复到正常多媒体播放系统；

	网络功能
	浏览器              
	UCWeb，Google等多种浏览器；

	
	办公软件            
	WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,TXT；

	
	扩展性
	软件免费下载；

	其他功能
	图片浏览
	支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览/幻灯片播放,最高支持到4096*4096分辨率；

	
	文本阅读
	支持TXT,PDF,HTML,HTM,CHM,UMD ；

	功率
	输入电压
	AC220V

	
	正常工作功耗 
	≤80W

	
	待机功耗
	＜3W

	基本接口
	USB2.0接口
	×2

	
	UART扩展口
	×2

	
	AV 输入
	×4

	
	音频输出
	功放输出，可直接驱动2*5W/8Ω喇叭

	
	SD卡
	1个标准SD卡插槽

	
	MicroPhone
	×1

	
	RTC实时时钟
	1个时钟电池座

	使用环境
	工作环境温度：0－ 50 ℃
	存储温度：-20－ 60 ℃

	
	工作环境湿度：10%～85%
	储存湿度： 10%～85%

	
	电源管理: 符合 VESA DPMS 标准
	

	外型参数
	
	

	
	材质
	钢化玻璃，五金外壳

	
	机器重量
	毛重35KG左右

	其他
	品质标准
	ISO9001

	
	环保标准
	符合国际环保标准

	
	配件
	电源线、保修卡

	
	移动支架
	配套可移动、固定




