
货物需求
一、项目背景与建设目标
[bookmark: _GoBack]随着健康中国2030战略的深入实施和精准医疗技术的快速发展，生物样本作为承载人类遗传与疾病信息的重要资源，已成为医院开展高水平科研与临床转化的核心基础。中国医学科学院肿瘤医院深圳医院近年来科研项目数量与经费持续增长，对基于大队列、多组学的转化医学研究提出了更高要求。
为提升生物样本管理的标准化、精细化和可视化水平，满足国家《人类遗传资源管理条例》等法规要求，并支持未来重大科研项目申报与高水平成果产出，医院拟建设一套符合国际标准、功能完备的生物资源库信息系统，并配备基础操作所需的硬件设备，实现对样本全生命周期的智能化管理，为医院高质量发展提供坚实的数据支撑。
二、项目预算与资金来源
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算总额（元）

	1
	生物样本库系统及设备
	1
	套
	￥200000
	￥200000

	
	合计
	
	
	
	


三、服务内容与具体要求
1. 生物资源样本库信息管理系统软件1套
系统能实现科研样本信息一体化管理，实现样本信息的全生命周期管控，并且能最大程度地管理样本的信息，涵盖样本采集、入库、存储、出库、查询、质控及隐私保护等核心业务。
系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，工作人员通过授权的方式，打开浏览器即可随时随地查询样本数据。软件平台完全与国产设备兼容，自主研发，自主可控，系统按照信创发展要求打造，全面适应信创的安全管理要求，具有能证明信创能力的资质证明材料。
系统功能要求应包含以下主要功能模块：
（1）系统首页：具备功能引导区域，通知和待办区域，数据统计区域和预警通知，需根据操作人员角色权限不同呈现对应的统计内容；
（2）样本来源（捐献者）管理：支持通过数据接口快速获取捐献者信息，并能够快速录入到系统内。可自动识别重复捐献者，系统内的捐献者信息永久留档。在样本源信息中添加知情同意书；支持知情同意书分类签署和撤销。
（3）样本管理：系统支持根据样本的流程状态分别展示，并对展示字段、导出内容、排列顺序支持按照使用维度进行调整。
（4）标本采集与制备：系统支持通过扫码枪、样本模板录入。系统支持按照样本类型进行样本的登记，支持使用模板导入的方式上传样本，支持自动生成采集单，记录采集样本信息。
（5）样本入库与存储：系统支持多模式样本入库、智能分配存储位，可校验知情同意书，检索高亮风险样本，样本信息全流程追溯，支持样本锁定和解锁、备份管留存，样本查询逻辑支持基础信息查询、扩展信息查询、批量查询、条件组合查询等多种模式。
（6）样本出库流程：出库申请需嵌入人类遗传资源审批流程，支持二级审核，依知情同意自动校验，支持不合规样本锁定；记录冻融、归还 / 销毁，支持扫码二次核对，联动生物资源保藏智能辅助终端同步信息防错。
（7）样本销毁与归档：系统支持销毁操作管理，创建、打印销毁单据。支持销毁样本锁定，创建销毁单后，对容器样本进行锁定。
（8）存储容器管理：支持以图形化方式展示各类存储设备层级，可自定义存储空间结构和命名，支持树形与可视化界面同时展示，并支持联动操作，系统不限制容器数量和样本数量且可扩展，支持批量样本移位。
（9）质量管控功能：系统支持根据出库检验的样本信息，自主录入相关的检验结果，能针对不同样本类型，填写详细质控指标，实现对质控结果的全面、精准的管理。
（10）统计分析：系统支持统计样本信息明细台账、出入库明细、样本销毁记录、项目样本汇总、待存储的样本未入库等信息，支持多种条件查询；报表按周期统计和更新、图形化展示等功能。
（11）系统设置：系统支持用户管理、角色管理灵活配置，支持灵活审批流设置，可精准设置多级审批流程，支持自定义扩展字段，支持人类、菌毒种、微生物、动植物等多种样本来源类型的管理，支持编码规则自定义，提供完整的标本体系和样本体系，支持通过名称检索、状态筛选、编码及名称组合查询精准定位样本类型；支持按计划预设制备方案，为方案配置采集参数，对制备详情进行精细化管理；支持制备SOP管理，按照预设的编码规则生成业务编号，需要支持生成样本编码、唯一码、流程编码、审批编码、销毁编码等规则。能够自定义文件和系统的水印，水印需要在文件导出和下载的时候都自动附加，支持自定义信息导入和样本导出的模板，能够根据用户指定的模板内容进行配置系统可自定义按钮的颜色，系统logo、slgon、底图、按钮位置等风格信息。
2、温度采集记录器1个
测量范围：温度：-199℃~80℃；带屏显，可设置本地报警；自带供电电池，无需外接电源。
3、智能网关1个
SIM卡4G版；空旷区域传输距离1000米+。
4、 低温标签打印机1台
（1）操作面板：LCD彩色接触屏。
（2)分辨率：打印分辨率：300dpi。
（3)最大宽度：最大打印宽度：105.7mm。含一卷色带及耐液氮标签纸
5、 扫描枪1把
（1）扫描模式：二维影像（838*640像素排列）
（2）抗抖动行：最佳焦点处扫描13mil UPC 条码可达到610厘米/秒（240英寸/秒）
6、 高拍仪1台
（1）主摄像头 3672X2856（1000万像素）  
（2）操作系统：Windows XP（SP2，SP3）、VISTA、WIN7、WIN8、WIN10
7、 服务器各1台
CPU：不低于四核
内存：不低于16G内存
硬盘：1T SATA企业级*2 双硬盘系统区数据区分离(可用空间>2T)

四、服务方资质、工作要求与项目服务期限
1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2、具备至少3份三级甲等医院生物资源库建设同类项目合同和相关资质证书。
3、近三年内无重大违法违规记录。本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。
4、自本合同签署生效之日起 1 个月内，完成系统部署、设备安装并正式上线投入使用。
5、项目提供不少于1次现场实施部署及培训费用，不限次数远程技术服务，为期一年的免费运维服务。
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