患者移动签名系统、患者签名功能扩容采购项目需求技术参数
1. [bookmark: _GoBack]建设清单
	序号
	项目
	说明
	数量
	单位

	1. 
	患者移动签名系统
	提供患者在移动端和签名板上进行医疗文书电子签名功能与服务，提供患者管理、文件管理、设备管理、签署认证存证管理等功能，实现各类医疗文书患者电子签名业务。
	1
	套

	2. 
	患者签名功能扩容
	无线签名板，要求支持国密算法、提供手写签字采集、手写批注采集、指纹采集及人像采集等行为证据采集功能。
	72
	台


2. 技术参数及要求
2.1. 患者移动签名系统
	序号
	功能模块
	功能要求

	1. 
	患者查询
	支持查询有签署业务的患者信息，包括患者基本信息、患者签署文件记录、患者实名认证记录、关联家属记录；

	2. 
	家属查询
	支持查询有签署业务的家属基本信息、关联患者信息、与患者关系等内容；

	3. 
	实名认证
	支持实名认证，能够通过 H5 页面、微信小程序、签名板等终端对患者进行实名认证；

	4. 
	数字证书签发
	支持用户实名认证后在线签发第三方CA机构数字证书；

	5. 
	终端设备管理
	支持患者签名终端管理，可以查看正在使用的签名屏设备编号、设备名称、系统版本、登记时间、使用状态、当前登录医护人员等信息；

	6. 
	数字签名算法支持
	支持国家标准的 SM2 等算法，支持按照国家电子签章技术规范对患者医疗文书电子签名和验证；

	7. 
	患者文书签署管理
	提供患者文书签署记录存储、查询、浏览等管理功能，保存所有业务系统请求及产生的患者文书电子签名记录，包括来源系统、业务编号、文件名称、签署人员、签署时间、签名文件、签署状态等信息。提供文件内容浏览、文件查验、文件下载等功能；

	8. 
	时间戳服务对接
	支持对接时间戳服务，获取符合国家标准的时间戳；

	9. 
	日志管理与审计
	提供日志管理功能，可以查询和管理登录日志、签名日志、数据维护日志等；

	10. 
	微信消息通知签署提醒
	支持集成医院公众号，患者或家属关注医院公众号绑定个人信息后，可通过微信消息通知患者或家属等签署文件；

	11. 
	短信通知签署提醒
	支持通过医生、护士在签名终端或小程序中发送短信通知患者或家属签署文件；

	12. 
	独立小程序应用
	提供在微信中直接使用的患者电子签名小程序，能够与部署在院内的患者移动签名系统对接，获取和验证用户信息；

	13. 
	患者文书批量签署
	支持患者文书批量签署，有强制要求患者阅读完所有文书后方可批量签署的配置功能；

	14. 
	家属/委托人签名
	支持家属/委托人签名，在签署页面支持添加签署角色信息并完成身份认证后开展签署流程；

	15. 
	多格式文件上传与签名
	可上传在电脑编辑好的PDF、DOC、DOCX等文件，支持JPG、PNG等图片文件，拖放指定签名位置、完成医护、患者/家属电子签名；

	16. 
	文书模板管理
	提供特殊文书模板配置，可以修改模版内容、模板关键字段，支持自定义的字段与医院信息系统数据源绑定，同时可设置模版的科室权限；

	17. 
	通过模板创建文书和签名
	支持使用配置的模板手工录入内容并生成医疗文书，提供医护扫码签名，推送给患者、家属电子签名等功能；

	18. 
	文件管理
	提供查看通过上传文件或模板创建文件等方式创建的医疗文书记录功能，可查看文件基本信息、浏览文件内容、查看文件签署情况、下载已签署文件；

	19. 
	电子认证与证书颁发
	按年包方式提供患者移动签署服务，签发第三方CA机构数字证书，提供基于数字证书的医疗文书电子签名服务；（首年免费）

	20. 
	接口要求
	所有现有及后续新增业务系统接口费用由乙方对接承担；

	21. 
	信创要求
	所提供的软件产品需符合信创要求；

	22. 
	政策要求
	如遇国家或上级、行业相关强制政策要求，需提供免费整改或升级服务；

	23. 
	商密资质
	需具备《商用密码产品认证证书》；

	24. 
	维保要求
	3年


2.2. 患者签名功能扩容（无线签名板）
	产品模块
	参数要求

	主体
	系统
	Android

	
	处理器CPU
	≥8核、2.0Ghz

	
	内存
	≥4G

	
	存储
	≥64G

	显示屏
	屏幕尺寸
	≥10.1 英寸

	
	显示分辨率
	≥1280 x 800

	触摸屏
	触控
	多点触控，支持电容笔

	摄像头
	高清单目摄像头
	≥前置 500 万像素

	
	
	≥后置 800 万像素

	指纹识别
	指纹模块
	符合公安部标准

	
	识读速度
	毫秒级

	电池信息
	电池容量
	≥10000mAH

	通讯模块
	WiFi
	支持WIFI连接

	
	4G
	支持全网通

	标准接口
	TYPE-C 接口
	支持充电和 USB 功能

	
	SIM卡接口
	支持 4G 通信

	麦克风
	支持语音输入
	支持录音

	
密码芯片
	内置密码芯片
	内置符合安全的密码芯片；

	
	算法支持
	支持国密SM2/SM3/SM4/SM9算法

	产品功能
	手写签名采集
	通过无线签名板获取签名人手写签名笔迹，作为电子签名可视化展示。

	
	手写批注采集
	通过无线签名板获取签名人手写多字多行的批注笔迹，在签名文档上进行可视化展示。

	
	行为证据采集
	通过设备（摄像头、指纹仪等）采集照片、生物特征等，形成签名行为的证据链。

	产品资质
	商密资质
	需具备《商用密码产品认证证书》

	维保要求
	维保年限
	3年



