**放疗科除湿机采购项目货物需求**

一、项目预算：6.88万元

二、数量：16台

三、基本技术参数

1.电压220V交流；

2.除湿量大于等于60L/天(30℃,RH:80%)

3.噪音小于等于46db；

4.两种排水方式：外接排水（如果是泵压式上排水优先考虑）和自带水箱两种方式；

5.水箱满水停机功能；

6.水箱容量大于等于4.5L；

7.风力至少3档可调节；

8.带定时功能；

9.带万向轮

三、商务需求

从验收合格之日起算，不少于10年的原厂整机免费维保期。

技术规格偏离表示例：

技术规格偏离表

\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 网络一体机 | 显示屏尺寸：55 英寸；处理器要求：64 位四核，主频1.5GHZ内存要求：≥2GB，外存储：≥16GB，分辨率：3840\*2160液晶屏寿命≥3万小时，操作系统：Android系统/windows系统整机额定功率：120W数据接口：需支持USB、RJ45,支持USB接口管控；网络播放方式：支持有线，WIFI，3G/4G可拓展设备应支持7\*24小时运行，应满足无风扇设计标准；为防止患者误操作，机身应无按键设计；设备支持医院统一时间源授时，支持定时开关机、定时播放；安装方式要求：落地安装显示屏下方需加印中国医学科学院肿瘤医院深圳医院图标和深圳市医防融合肿瘤疾病项目组图标。 |  |  |  |