采购需求书
一、项目基本情况
1、项目名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院射线装置质量控制及工作场所防护检测项目
二、项目内容及要求

1、检测范围：2027年度放射诊疗设备质量控制检测、放射工作场所防护检测项目，检测设备共有31台。
2、检测项目明细清单
	序号
	科室
	设备名称
	品牌
	型号
	检测项目

	
	
	
	
	
	工作场所防护
	设备质量控制

	1
	放射治疗科
	螺旋断层放射治疗系统
	Accuray Incorporated
	TomoH
	√
	√

	2
	
	医用电子直线加速器
	医科达
	Elekta Infinity
	√
	√

	3
	
	医用电子直线加速器
	医科达
	Elekta Infinity
	√
	√

	4
	
	医用电子直线加速器
	瓦里安
	Vital Beam
	√
	√

	5
	
	医用电子直线加速器
	瓦里安
	Trilogy
	√
	√

	6
	
	CT模拟定位机
	GE
	Discovery RT
	√
	√

	7
	
	后装机
	瓦里安
	GammaMed plus iXTM
	√
	√

	8
	
	小动物放疗平台
	Precision X-Ray Inc.
	X-RAD SmART
	√
	/

	9
	
	X射线立体定向放射外科治疗系统
	Accuray Incorporated
	CyberKnife M6 FM System
	√
	√

	10
	放射诊断科
	医用诊断X射线机(CT)
	GE
	Optima CT660
	√
	√

	11
	
	全身X射线计算机断层扫描系统（CT）
	GE
	RevolutionCT
	√
	√

	12
	
	全身X射线计算机断层扫描系统（CT）
	飞利浦
	IQon
Spectral CT
	√
	√

	13
	
	射线机（数字胃肠机）
	西门子
	AXIOM Luminos dRF
	√
	√

	14
	
	数字化医用X射线摄影系统（DR）
	GE
	Discovery XR656
	√
	√

	15
	
	数字化医用X射线摄影系统（DR）
	普利德
	PLD7600
	√
	√

	16
	
	数字化医用X射线摄影系统（DR）
	康达
	KD-3800DR
	√
	√

	17
	
	乳腺数字X射线摄影系统
	hologic
	Selenia Dimensions
	√
	√

	18
	
	乳腺数字X射线摄影系统
	hologic
	Selenia Dimensions
	√
	√

	19
	
	医用诊断X射线机（移动DR）
	西门子
	Mobilett Mira
	/
	√

	20
	
	移动DR
	联影
	uDR 370i
	/
	√

	21
	
	移动DR
	联影
	uDR 370i
	/
	√

	22
	核医学科
	正电子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统（PET/CT）
	GE
	Discovery MI
	√
	√

	23
	
	单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统（SPECT/CT）
	GE
	Discovery NM/CT 670 Pro
	√
	√

	24
	介入治疗科
	全数字血管造影系统（DSA）
	西门子
	Artis zee III floor
	√
	√

	25
	内镜科
	移动C臂X光机
	飞利浦
	Veradius Unity
	√
	√

	26
	手术室
	移动C臂机
	西门子
	ARCDIS Varic
	√
	√

	27
	功能科
	骨密度仪
	HOLOGIC
	Discovery ci
	√
	/

	28
	头颈外科
	牙片机
	西诺德
	HELIODENT PLUS+XIOS PLUS
	√
	√

	29
	-
	CT
	采购中
	-
	√
	√

	30
	-
	直线加速器
	采购中
	-
	√
	√

	31
	-
	直线加速器
	采购中
	-
	√
	√


3、工作内容需求：
（1）根据GBZ 121-2020《放射治疗放射防护要求》和GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》等法律法规的要求，对所有设备进行质量控制检测及放射防护检测，并出具相应检测报告。

（2）检测不合格时，提供整改意见，并提供免费复测，直至检测合格。

（3）项目检测时，受检设备的状态应能满足检测的要求，检测条件按国家标准、行业常用条件进行检测。
（4）每台设备年检时间安排，按我院规定时间内完成，保证设备年检不过期。
（5）设备检测完毕后交付所需的检测报告及相关资料，资料须符合完整性、正确性及有效性。
