
	高性能图形工作站需求参数

	数量
	 1台

	预算
	7.25万元

	处理器
	Intel Xeon 铂金 8375C CPU*2 ，共计64个物理核心，128个逻辑计算核心， 主频 2.9GHz , 睿频 3.5GHz

	内  存
	镁光/海力士512GB（16*32GB）DDR4 3200 MHZ RDIMM ECC内存

	系统盘
	1TB（1*1TB）SSD固态硬盘

	存储盘
	4TB（1*4TB）SATA 企业级机械硬盘（预留7个3.5寸槽位）

	显  卡
	NVIDIA RTX3090 显卡 24GB显存（预留1张显卡可做机器学习，分子动力学GPU计算）

	电  源
	Great Wall巨龙2000W 金牌全模电源(ATX3.1标准/原生PCIe5.1/12V)

	显示器
	27寸IPS 平面显示器

	PDU
	BULL过载超功率保护大功率10A-6A插排

	其他配套
	键鼠套装*1；网线*1

	系  统
	Windows10操作系统以及相关科研软件

	机  箱
	PHANTEKS 620PC全塔式服务器E-ATX工作站(支持SSI-EEB板/多硬盘位)

	质保服务
	整机维保3年。如售后产生快递费商家承担。7*24小时响应，72小时上门解决，定期设备维护。需进行上门安装调试并根据现场环境机房设备进行布置线路，配电，保护措施等。

	

技术服务支持

	完成并行计算模拟平台的搭建，包括为产品定制和编译内核，完成网络系统配置。提供开源MPI并行计算环境、相关编译工具及浮点计算数学库。提供网络安全、系统配置服务。提供网络文件系统，软件开发环境和并行计算系统设置及维护。为用户安装其它软件提供技术支持及相关服务。为用户提供相关设备升级、扩容服务。
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