## 1、 医技虚拟化平台资源扩容

硬盘信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 类型 | 容量(T) | 尺寸 | 数量(个) | BOM编码 |
| 华为 | NL-SAS | 10 | 3.5 | 5 | 02352WEX |

内存信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器品牌 | 类型 | 容量(G) | BOM编码 | 频率(MHz) | 数量(条) |
| 华为2288Hv5 | DDR4 | 32 | 06200288 | 2933 | 20 |

## 2、 外网虚拟化平台存储资源扩容

硬盘信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 类型 | 容量(T) | 尺寸 | 数量(个) | BOM编码 |
| 华为 | SAS | 2.4 | 2.5 | 4 | 02352WEK |

## 3、HIS虚拟化平台计算资源扩容

内存信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器品牌 | 类型 | 容量(G) | FRU | 频率(MHz) | 数量(条) |
| 联想SR860 | DDR4 | 16 | 01DE973 | 2400 | 48 |

## 4、HIS数据库存储资源扩容

硬盘信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 类型 | 容量(T) | 尺寸 | 数量(个) | 备注 |
| 神州云科 | SSD | 1.6 | 2.5 | 14 |  |

1. 其他要求
   1. 硬盘要带硬盘拖架
   2. 硬盘和内存，要和原有设备兼容
   3. 在保障系统正常运行的情况，出具详细施工方案，完成硬盘和内存扩容